**IQAir HealthPro 250 New Edition**

* Geschikt voor ruimtes tot 85m2 (plafondhoogte +/- 2,65m);
* Filtert fijnstofdeeltjes van 0,3 micron tot wel 99,97%, maar ook kleinere deeltjes tot 0,0003 micron worden met 99,95% gefilterd. De HyperHEPA filter is van ziekenhuiskwaliteit (klasse H12/H13);
* De PreMax filter verwijdert grove en fijne stofdeeltjes (klasse 8);
* 5-Cell MG-filter: MultiGas korrelvormige media over een breed spectrum voor het verwijderen van een breed scala aan chemische verontreinigingen en luchtjes;
* 100% ozonvrij en geen ionisatie;
* Met de timer-functie schakelt de ventilator automatisch in en wordt op gewenste tijdstippen de ventilatorsnelheid automatisch aangepast;
* De intelligente filter monitor berekent de resterende levensduur van de filters aan de hand van de gebruiksduur, ventilatorsnelheid en de ingestelde vervuilingsgraad. De te vervangen filters worden weergegeven door middel van ledverlichting op het bedieningspaneel;
* Beschikt over een 320 graden EvenFlow diffuser (gepatenteerd). Hiermee kaatst geluiden terug in het systeem en zorgt voor minder lawaai en een gelijkmatige luchtstroom;
* De HealthPro 250 kent zes ventilatorstanden. Een hogere stand betekend uiteraard ook meer decibels. De decibels zijn als volgt: 32 (1), 43 (2), 51 (3), 57 (4), 62 (5), 67 (6) dB(A);
* Draadloze afstandsbediening;
* Eenvoudig te verplaatsen dankzij 4 draaibare wieltjes;
* 100% Zwitserse kwaliteit;
* De behuizing is van robuust ABS en is gasvrij uitgedampt;
* Bevat een krachtige ventilatiemotor die non-stop te gebruiken is;
* Gepatenteerd ontwerp en behuizing;
* Displaytalen: Engels, Frans, Duits, Italiaans;
* Gewicht: 16kg;
* Afmeting: 71 x 38 x 41 cm.
* Standaard met 3 jaar garantie.

**IQAir HealthPro 250 New Edition wordt standaard geleverd met**

* De IQAir HealthPro 250 New Edition;
* PreMax Filter F8 - tegen grove en fijne stofdeeltjes;
* HyperHEPA Filter - Tegen ultrafijne (stof)deeltjes, allergenen, bacteriën, virussen,
* 5-Cell MG-filter: MultiGas korrelvormige media over een breed spectrum voor het verwijderen van een breed scala aan chemische verontreinigingen en luchtjes;  
  schimmelsporen, pollen en huisdierallergenen;
* Afstandsbediening;
* Draaibare wieltjes.